Transistor BJT

Los transistores BJT (bipolar junction transistor) se utilizan mucho en electrónica, entre los usos más comunes están el de amplificar una señal eléctrica o utilizarlo como un interruptor controlado eléctricamente.

En un transistor tenemos tres terminales, denominados Emisor, Colector, y Base y tres modos de funcionamiento:

Corte: El transistor se comporta como un circuito abierto entre el colector y el emisor.

Saturación: El transistor se comporta como un circuito cerrado entre el colector y el emisor. (Hay una cierta caída de tensión como si estuvieran conectados por un diodo)

Activo: La corriente entre el colector y el emisor es proporcional a la intensidad de la base

Referencias

https://www.luisllamas.es/calculadora-de-transitor-bjt-como-interruptor/

https://www.luisllamas.es/salidas-mayor-potencia-arduino-transistor-bjt/