Ejemplos de Conexión

Conectar dos fortigate por fibra oscura

En este ejemplo vamos a conectar dos fortigate en ubicaciones distintas por medio de una fibra oscura.

a todos los efectos la conexión por medio de fibra oscura es como si los conectaramos directamente con un latiguillo de red

Creamos en cada fortigate un interface del tipo 802.3ad aggregate con varios puertos

Le definimos a cada uno de esos interfaces una dirección ip del mismo rango. Por ejemplo la 172.16.1.1/24 para el FW1 y la 172.16.1.2 para el FW2.

Si en el FW2 creamos varias vlans, basta con crear el el FW1 rutas que le indiquen que para llegar a esa nueva vlan deben de ir por la ip del FW2

Enlaces

https://es.scribd.com/doc/79161147/Soluccion-UTM-Fortigate-50B-Teoria

https://es.scribd.com/doc/79161373/UTM-Fortigate-50B-Practica