OSPF

Open ShortestPathFirst

Características

Estado del Enlace

Convergencia rápida

Máscaras de red de tamaño variable

Subredes no contiguas

Sin actualizaciones periódicas. Sólo actualiza cuando hay cambio

Autenticación de rutas

Áreas

Una red OSPF se puede dividir en distintas áreas.

Un área es unar recolección lógica de las redes/routers que tienen la misma identificación de área

si se crean nuevas áreas todas deben de ver el área backbone ( 0.0.0.0.)

Las áreas limitan el alcance de la distribución de las información sobre las rutas.

El router de un área tiene una bdd de la topología del área a la que pertenece y sólo de dicha área para que su bdd no sea muy grande

La base de datos de estado de link (LSDB)