IPv6

Las direcciones ipv6 son de 128 bits. Estan formadas por 8 grupos de 4 valores en hexadecimal

Cuando en la dirección ipv6 tenemos cuatro ceros seguidos, se puede utilizar el acortador ::

Una dirección IPv6, se divide en:

Un prefijo de 8 bits (7+1, en realidad)

Un identificador global de 40 bits (que podría ser el ISP)

Un identificador de red de 16 bits

Un identificador de interfaz de 64 bits

No hay broadcast en ipv6, sólo hay unicast, anycast y multicast

Direcciones Reservadas

El equivalente de las redes privadas IP4 en IP6 son las unique local addresses (RFC 4193). Son direcciones no enrutables a internet.

::1/128 Dirección de loopback

::/128 Dirección no específica . Equivalente a la 0.0.0.0 del IPv4

fc00::/7, que a su vez se divide en dos redes con máscara de 8 bits: fc00::/8 y fd00::/8

ff00::/8 Multicast

La lista completa de direcciones reservadas, se puede consultar en https://www.iana.org/assignments/ipv6-address-space/ipv6-address-space.xhtml

Direcciones Globales

Actualmente se está usando el rango 2000::/3 para las direcciones directamente enrutables

Neighbor Discovery

Neighbor Discovery(NP ) Es el protocolo que se usa en IPv6 en sustitución del protocolo ARP del IPv4. Se utiliza para obtener los datos de una red, la dirección de una máquina d ela red y para comprobar que no existan direcciones duplicadas.

Referencias

http://www.ipv6.es/es-ES/Paginas/Index.aspx

http://www.linuxtecnico.es/2014/05/una-de-ipv6-por-favor-2-redes-privadas.html

Calculadora IP