Switch Brocade

Comandos básicos

Ver todos los interfaz

Ver la configuración de un puerto determinado

Podemos ver la vlan a la que pertenece

ver las ips de los interfaces

Ver los módulos instalados

Ver la configuración

Guardar los cambios

Ver el log

Ver la carga de la CPU

Ejecutar un ping

Configurar ip

Añadir una ruta estática

la ruta se puede añadir en un interfaz específico, o como ruta estática para todos los interfaz

Habilitar CDP

fdp es el equivalente en brocade al cisco discovery protocol

Habilitar LLDP

Enlaces troncales

Crear un lag

Crear un lag dinámico (lacp)

Ver los enlaces lag

VLAN

Crear una VLAN

Si en vez de un puerto queremos un rango sería con

Añadir puerto untagged

Para quitar un puerto de la vlan

Eentramos en la vlan donde este ese puerto

Listado de las Vlan

<sxh>show vlan</sxh>

Para ver la vlan de un puerto determinado ejecutariamos show vlan e modulo/puerto.

Super Aggregated VLAN

Múltiples VLAN dentro de otra VLAN http://www.brocade.com/support/Product_Manuals/ServerIron_SwitchRouterGuide/VLANs.5.8.html

Ruteo entre VLANs

Ejemplo

Verificación

Para ver la tabla de rutas creadas ejecutar

Rounting inter VLAN

http://community.brocade.com/docs/DOC-1983

http://www.brocade.com/support/Product_Manuals/ServerIron_SwitchRouterGuide/VLANs.5.3.html

http://www.brocade.com/support/Product_Manuals/ServerIron_SwitchRouterGuide/IP.9.6.html

Listas de acceso

las access-list pueden ser:

standard→ permite o deniega los paquetes según la ip de origen

extended→ permite o deniega en función de la ip de origen y de destino y el tipo de protocolo.

super→ permite o deniega en función de la cabecera de los paquetes de la capa 2 a la 4.

Las access-list standard son numeradas de la 1 a la 99

las extended de la 100 a la 199

las super de la 500 a la 599

PBR (Policy Based Routing)

Nos permite modificar las rutas en función de las políticas que queramos. El proceso es el siguiente:

Se crea una access-list (estandard, extendida o super según nos interese)

definimos una route-map

aplicamos dicha política a uno o varios interfaces.

Veamos un ejemplo para cambiar el gateway de una vlan según el origen y el destino

creamos la lista de acceso de la siguiente forma access-list <numero> <permit|deny> <parámetros> <origen> <destino>

Creamos el route-map de la siguiente forma route-map <nombrequeledamos> <permit|deny> <access-list>

Entramos a la vlan donde queremos aplicar la política de ruteo Aplicamos a una interaz determinada ip policy route-map <nombre que le dimos a la route map>

Si se quiere aplicar la política en todos los interfaz desde el mismo comando pero desde el modo config

Redirigir DHCP

para redirigir las peticiones de DHCP de una vlan a un servidor DHCP centralizado Vamos al interfaz virtual de la vlan

En la configuración de UDP Helper →Add UDP Helper →System Broadcast Forward → Verificar que BootPc está añadido