VLAN

Conceptos

untagged traffic es aquel que viene justamente de una interfaz no etiquetada(untagged), tal como un PC tagged port es aquel que puede recibir tags desde otro hardware conectado y puede ser miembro de otras VLANs, tal como un enlace a otro switch

En resumen un puerto sólo puede tener UNA SOLA VLAN UNTAGGED y VARIAS VLAN TAGGED configuradas

Siempre es mejor no usar nunca la vlan que viene por defecto VLAN1

Referencias

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tk815/technologies_configuration_example09186a008019e74e.shtml http://www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tk689/technologies_configuration_example09186a008009478e.shtml