Hacking de redes WIFI

Hacking WEP

Lo primero es configurar la tarjeta en modo monitor con

airmon-ng start wlan0

donde wlan0 es el interfaz wifi de nuestro equipo.

Al ejecutar el comando anterior la tarjeta wifi se pondrá a escuchar todo lo circule por las redes inalámbricas visibles desde dicho interfaz

Si queremos ver en pantalla el tráfico capturado ejecutamos

airodump-ng mon0

Siendo mon0 la interfaz la interfaz que pusimos en modo monitor

Si queremos filtrar los resultados por mac, por canal o guardar la captura en un fichero cap podemos ejecutar

airodump-ng -bssid <mac del punto de acceso> --channel <número de canal> -w <nombre fichero> mon0