Modificar la ip de la Service Console

Entramos en la consola del ESX presionando ALT+F1

Ejecutamos

esxcfg-vswif -i <nueva ip> -n <máscara> vswif0

reiniciamos el servicio

/etc/init.d/mgmt-vmware restart

Para crear nuevos certificados

Para crear certificados nuevos para cuando le cambiamos el nombre dns a la máquina

create certificate

Copiar una MV a otra máquina

Para hacer esto necesitamos copiar en la máquina ESX las siguientes herramientas: dd y netcat o ttcp

dd if=/dev/hda bs=1M | netcat 10.0.1.136 5001

en la otra máquina destino previamente debemos tener el netcat a la escucha para ello ponemos

netcat -l 5001 | dd of=/dev/sda1

Otra forma de hacer esto mismo es iniciando la conexión desde la máquina que este detras del cortafuegos máquina que tienen los datos a exportar

dd if=/dev/sda bs=1M | netcat -l -p 5001

La otra máquina que recibe los datos y que al estar detras de un cortafuegos inicia la conexión

netcat 10.0.1.200 5001 | dd=of/dev/sda1

Aumentar el tamaño del disco

en xfs para redimensionar el tamaño del disco xfs-growfs /pto de montaje

en ext3 para redimensionar resize2fs

mkinitrd -m nombre del módulo a cargar

dump -0 -f -a /dev/sda1 | netcat 10.0.1.200 5001

equipo que recibe

netcat -l -p 5001 | restore -r -f /mnt/

dump es más rápido que tar ya que no copia los espacios vacios

cat /sys/block/sda/device/queue-depth

(cola de comandos de acceso a disco)

0 cola desactivada

1 no hay soporte

n hay cola (n es un número)

IDE sin cola
SATA1 →no
SATA 2 →si
SCSI →si