Cabina Huawei OceanStor 5300 V3

Instalación

Conectamos la cabina a la corriente eléctrica y conectamos la tarjeta de management a la red. Para esta cabina la ip por defecto es la 192.168.128.101 para la controladora A y la 102 para la controladora B