EMC CX300

Instalación

Instalar tarjetas fibra en los equipos.

Conectar las tarjetas a los switchs de fibra. Si el equipo tiene dos tarjetas una a cada switch.

Habilitar en el Switch las zonas ya que a veces por defecto viene todo desactivado y no se ven.. Cada zona contiene enlaza la WWW de la tarjeta de un host con los WWW de otros dispositivos conectados. Sólo un host por zona por ejemplo:

Switch 1

Zone name	Zone member	Zone member	Zone member
Z_ORD1229_BACKUP	20:01:00:60:45:03:A3:CA (PV132T)	21:00:00:E0:8B:1F:91:4F (ORD1229_HBA1)
Z_ORD1230_BACKUP	20:01:00:60:45:03:A3:CA (PV132T)	21:00:00:E0:8B:1F:62:50 (ORD1230_HBA1)
Z_ORD1230_ZONE1	50:06:01:69:30:21:A4:53 (CX300SPB1)	21:00:00:E0:8B:1F:62:50 (ORD1230_HBA1)	50:06:01:60:30:21:A4:53 (CX300SPA0)
Z_ORD1229_ZONE1	50:06:01:69:30:21:A4:53 (CX300SPB1)	21:00:00:E0:8B:1F:91:4F (ORD1229_HBA1)	50:06:01:60:30:21:A4:53 (CX300SPA0)
Z_ORD1246_ZONE1	50:06:01:69:30:21:A4:53 (CX300SPB1)	10.00:00:00:C9:52:14:B5 (ORD1246 HBA1)	50:06:01:60:30:21:A4:53 (CX300SPA0)
Z_ORD1247_ZONE1	50:06:01:69:30:21:A4:53 (CX300SPB1)	10:00:00:00:C9:52:B9:AC (ORD1247 HBA1)	50:06:01:60:30:21:A4:53 (CX300SPA0)

En cada servidor hay que intalar el Navisphere Host Agent y crear el fichero de configuración con los siguientes datos:

En los servidores hay que instalar el powerpath para tener redundancia. Si sólo tenemos una tarjeta no hace falta poner licencia del powerpath ya que por defecto permite redundancia en caso de fallo de los SP pero sin licencia no permite balanceo de carga.

En el Navisphere crear:

RAID (sólo si no están ya creados)

LUN

Grupo de almacenamiento

Añadir las Lun y los host al grupo

En el administrador de disco del servidor, buscar las nuevas unidades, habilitarlas y formatearlas.

Desde al administrador de cluster crear el cluster

Un host no puede estar en dos grupos de almacenamiento

Para sacar un informe con la configuración, etc instalar el un servidor el navicli y ejecutar lo siguiente desde la línea de comandos:

CX300 cambiar la ip/subred/name

En el navegador

Destroy security

Cambiar la ip de SPA

Una vez que la tarjeta SPA se reinicia

http:spb/setup

Cambiar la ip y cambiar la peer ip del SPB

Una vez que se reinicia de SPB

http:spa/setup again

restart management service

traspasar las LUN de SP

para pasar las luns de un SP a otro, pulsar desde el navisphere manager sobre tresspass

Resolución de problemas

Problemas de Registro de rutas

Conectarse al navisphere (http://IPofSPA)

Right click el CX300

Selecciona properties.

En cache setting (podrías ver si está como yo puse en 32 lectura y el resto para escritura) ?

En caso de no ser así desactivar:

SPA Read cache

SPB Read Cache

Write cache

Cambiar la cache en la pestaña memory→ pulsar ok → volver a habilitar las caches que desactivamos

Si un ordenador tiene caminos no registrados hacer lo siguiente:

Conectarse al navisphere (http://IPofSPA)

Ir al STORAGE GROUP del ORD1149 y sácalo del Storage Group.

Ir al servidor ORD1149 y reescanea en ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS (para que desaparezcan las entradas de los LUNs).

Conectarse al navisphere (http://IPofSPA)

Right click el CX300 + Connectivity Status +Entra en modo ingeniero (CTRL+ Shift + F12 ) password:messner

Si apareciera algun WWN que no se ha resuelto a nombre (ORD1149), SELECCIÓNALO.

Click en “REGISTER”

Selecciona en existing Host (y elige ORD1149).

Comprueba que en CONECTIVITY STATUS aparecen 2 entradas de ORD1149.

Ir al servidor ORD1149 y rescanea en ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS + DISK DRIVES .

Volver al navisphere (http://IPofSPA)

Ir al STORAGE GROUP DEL ORD1149

Right click “storage Group del ORD1149”

Poner a ORD1149 en el STORAGE GROUP

PROPERTIES

En la pestaña de HOST tendría que haber un botón que pone “Advance”

Una vez allí registra el path que falta. (CLICK SI HUBIERA ALGÚN RECUADRO SIN SELECCIONAR).

Ir al ORD1149 y rescanea en ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS + DISK DRIVES

COMO Y DONDE VER LOS FALLOS DE ACCESO A LOS DISCOS

DONDE VER EN EL SERVIDOR SI HAY UN FALLO DE LA TARJETA DE FIBRA O DE UN PUERTO EN EL SWITCH

Señal de error en TASK MANAGER

Se pierde un camino (por error en la tarjeta, en el switch o un procesador de la CX400

Se pierden todo los caminos, etc…

Señal que indica que todo está correcto

En el Monitor de Eventos

Start + Programs + Adm Tools + Event Monitor + EmcpBase Errors (POWERPATH error)

En la Consola de Administración de POWERPATH

DONDE VER EN EL HARDWARE DE LA CX300 SI HAY UN PRBLEMA O WARNING.