NETAPP

para devolver el control a la otra controladora entramos en el nodo que tienen el control y ejecutamos

Recomendaciones

Un agregado por bandeja, no crearlos todos desde el principio

No poner todos los discos en un agregado

Un disco de spare por bandeja

cada controladora debe manejar un tipo de discos por ejemplo la 1 los SATA y la 2 los SAS (no mezclar discos de velocidades distintas)

Para los volumenes SAN (LUNs) quitar la reserva de volumen para snapshot

Si usamos NFS podemos redimensionar las particiones . Tanto aumentarlas como reducirlas (con la lun por iscsi sólo podemos aumentarlas )

Hay que tener especial cuidado de que el agregado 0 no se llene, por ejemplo si ponemos otros volúmenes, ya que el volumen 0 que utiliza el sistema está en el agregado 0 y si no se puede escribir en dicho volumen se cae la cabina
no se pueden quitar discos de un agregado salvo que se destruya el agregado, por lo que se recomienda no agregar todos los disco desde el principio sino irselos añadiendo según se necesite.
Agregar discos a un agregado no afecta al uso de la cabina

Cableado de las bandejas de discos

Cada bandeja tiene que tener un ID único, que puede ir del 0-98 (por defecto vienen puestas a 00)

https://library.netapp.com/ecmdocs/ECMP1197115/html/GUID-FF56A1A7-F2ED-4F3D-BC2A-366609422B4D.html http://www.blog.davidsole.es/esquema-cabling-sas-y-acp-para-una-fas3240-con-ds2246-y-ds4243/

Interfaces

Interfaz SP

la interfaz sp es un a interfaz que nos permite ver los mensaje del arranque mientras reinicia podemos ver su estado

Interfaz de Management

Se identifican por e0M

Cambiar las direcciones ip

con ifconfig cambiamos las direcciones ip si luego queremos dejarlas permanentes hay que modificar el fichero rc

Cambiar el nombre

el nombre se cambia con el comando

Ojo hay que editar además el fichero /etc/rc y cambiar el hostname

Agregados

Poner disco a cero

Si quitamos un disco de un agregado para poder volver a utilizarlo hay que `ponerlo a cero para ello ejecutamos muestra todos los discos asigna los discos

Cambiar raid de un agregado

aggr option aggr0 raidtype raid dp

Conexiones entre cabinas

Son conexiones para usuo exclusivo d elas controladoras, se identifican como c0A y c0B

el 0 indica que están en placa

Desasignamos los discos SATA de la controladora 1 para después asignarlo a la controladora 2 Desde la controladora 1 ejecutamos

Para asignarlos todos a una controladora

Los cambios en la configuración para que sean permanentes hay que crearlos o modificarlos el fichero /etc/rc para ello hay que ir a la dirección \ipcontrol\c$ ir al directorio etc y editar el fichero rc

Configurar SAMBA

Si ya teníamos cifs funcionando antes de volver a ejecutar el setup hay que parar el cifs con

Crear carpeta compartida

Dare permisos

Configurar NFS

Si nos da un problema de acceso denegado al acceder desde un equipo editamos los permisos del exportfile de ese volumen y marcamos la opción Grant root access to all hosts o bien editamos el fichero /etc/exportfs y modificamos para añadirle la opción root como en el siguiente ejemplo

Problemas NFS

Ejecutar exportfs sin ninguna opción para verificar que carga correctamente. si queremos recargarlo ya que aunque aparece en /etc/exports no carga ejecutamos exportfs -a o exportfs -r para reexportarlo. Para verificar la cache exportfs -c o exportfs -f para borrarla

También podemos borrar la cache de DNS por si tenemos problemas de resolución con dns flush

Si queremos acceder a un volumen o qtree por cifs y por nfs mirar https://library.netapp.com/ecmdocs/ECMP1196993/html/GUID-9F27FFC7-FD64-4BF1-8915-C3EB894A046C.html

Snapshots

Listado de snapshots

Los snapshots manuales nunca se borran automaticamente, hay que acordarse de borrarlos manualmente cuando ya no hacen falta

Los snapshots de windows aparecen en propiedades→pestaña de versiones anteriores

En linux aparecen dentro del directorio a restaurar en la carpeta oculta .snapshot

En caso de te de un error al intentar restarurar un volumen desde el snapshot y tengamos habilitado la replicación del volumen por snapmirror. Tendremos primero que romper la sincronización y si aún así no nos deja, tendremos que entrar por consola a la cabina y ejecutar

Si no conecemos el destino, podemos previamente ejecutar

Error al restaurar el snapshot *Release relationship

Habilitar compresión y deduplicación

Activar deduplicación

Activar compresión

Es necesario tener habilitado la deduplicación

CREAR LUN

Ejemplo de crear una Lun para VMWARE

Sólo faltaria habilitar el servicio ISCSI

Reiniciar Controladora

el comando para reiniciar una de las controladoras es reboot Cuando reiniciamos una controladora la otra toma el control, si queremos que antes de realizar el reboot la otra tome ya el control ejecutamos y se lanza desde la controladora que queramos que asuma el control de la otra

si queremos reiniciar una controladora sin que la otra tome el control ejecutamos reboot -f
Una vez que la controladora se reinicia al volver no asume el control de nuevo automáticamente, hay que devolverle control manualmente

con el comando <b>partner</b> podemos ver la configuración del otro filer que tenemos parado

Para volver a habilitar la controladora que hemos parado para ver el estado para habilitarla de nuevo

Añadir disco por ISCSI a un servidor

Creamos la lun

Mover Volumen a otro agregado

Para mover un volumen a otro agregado en NetAPP OnTAP 8 ejecutamos los siguientes pasos:

Quitamos el volumen del fichero exports

Entramos por consola a la cabina. Editamos el fichero exports

Abrimos el notepad en nuestro equio y pegamos las líneas del fichero exports

Ejecutamos

Salimos con CTRL+C y el fichero exports se habrá quedado en blanco

Recargamos con

Paramos el servicio CIFS

Una vez que hemos dejado de compartir el volumen lo movemos con :

para monitorizar el proceso se puede usar
Esperar hasta que aparezca el mensaje “Successfully completed move of volume volname to aggr aggrname.”

Restauramos el fichero exports

Ejecutamos y pegamos el contenido del fichero que creamos anteriormente con el notepad</code>

Cerramos con CTRL+C y recargamos con

Arrancamos de nuevo el servicio CIFS

Reasignar un disco a otra controladora

para ver los discos y la controladora a la que están asignados: para ver los discos y la controladora a la que están asignados

Desde la controladora que tenga asignada el disco ejecutamos

3a.00.5 corresponde al identificador del disco que vamos a cambiar

para comprobar que el disco ya no está asignado ejecutamos

Para asignarlo a la otra controladora ejecutamos

Donde 1574897937 es el identificador de la otra controladora

Actualizar Firmware

http://technologist.pro/storage/performing-a-non-disruptive-data-ontap-upgrade-on-your-netapp-cluster

Herramientas

Virtual Storage Control

Con el plugin para vmware virtual Storage Control nos permitirá controlar muchos aspectos de las cabinas netapp desde el propio vcenter

Referencias

http://keepingitclassless.net/2012/02/some-out-of-box-netapp-tweak-suggestions/

http://itekblog.com/manage-netapp-nfs-exports-using-exportfs-cli/

Más Información

http://rm-rf.es/categoria/netapp/

https://blog.davidsole.es/ampliar-agregados-de-discos-en-controladoras-netapp/