Comandos

rdfile→permite leer ficheros desde la consola

para ver la configuración <sxh>sysconfig -r </sxh>

Para ver si hay errores <sxh>sysconfig -c </sxh>

entrar en modo avanzado <sxh>priv set advanced</sxh> para salir <sxh>priv set</sxh>

Quitar mensaje de la consola

Para quitar los mensajes de aviso que aparecen en la consola <sxh>options cifs.trace_login off|on</sxh>

No exportar los nuevos volúmenes por nfs

<sxh>options nfs.export.auto-update off</sxh>

Entrar en modo priviligiado

Peligroso

<sxh>priv set advanced </sxh>

Para salir <sxh> priv set </sxh>

Ver estado tarjetas PCI

entramos a través del interfaz SP <sxh>system console </sxh> <sxh>show pci</sxh> o más detallado con <sxh>show pci -v </sxh>

Para salir del modo console pulsar CTRL+D

Rutas

<sxh>netstat -rn </sxh>

Añadir ruta

route add net <red/máscara> gateway

Ejemplo route add net 10.129.1.0/24 10.100.1.1

Para ver las rutas permanentes hay que editar el fichero /etc/rc

<sxh> rdfile /etc/rc </sxh>

Alias

Para añadir un alias de una dirección IP usamos:

para cear el alias

<sxh>ifconfig e0 alias <dirección IP> </sxh>

para quitar un alias

<sxh>ifconfig e0 -alias <dirección IP> </sxh>

Los alias se pierden al reiniciar. Para que sean persistentes hay que ponerlos en el archivo /etc/rc del volumen root.

ifconfig interface_name [-]alias address

Cambiar la ruta por defecto

<sxh>filer1> route delete default delete net default filer1> route add default 10.100.1.1 1 add net default: gateway 10.100.1.1 </sxh>

Hacer ping

<sxh> network ping -vserver CL_GREFILE -lif Intercluster1 -destination xxx.xxx.xxx.xxx</sxh>

CIFS

Para ver las opciones habilitadas de SMB2 ejecutar <sxh>options cifs.smb2 </sxh>

habilitar SMB2

<sxh>options cifs.smb2.enable on</sxh> <sxh>options cifs.smb2.client.enable on</sxh>

Comandos para la SP en modo privilegiado

https://library.netapp.com/ecmdocs/ECMP1196798/html/GUID-ACC6150F-CE9D-485D-836C-60DAF149A1CE.html

VLAN

NOTE: VLAN commands are NOT persistent across a reboot and must be added in /etc/rc files to make them permanent.

Crear interface vlan

<sxh>vlan create “Interface name” vlan id</sxh>