Domótica

https://pidome.wordpress.com/

http://www.domoticz.com/

http://www.homegenie.it/

Protocolos

X10 protocolo de comunicación a través del cableado eléctrico .

Z-Wave es un protocolo propietario de comunicaciones inalámbrico diseñado para aplicaciones domóticas

zigbee es un protocolo abierto

Comparativa

Tecnología	Frecuencia	Tasa transferencia	Alcance interior	Alcance exterior
ZigBee	2,4 a 2,483GHZ	250 kbps	10m	100m
Z-Wave	908,42	40 kbps	30m

Ambos protocolos usan un esquema mallado de red (mesh networks). Esto significa que cada nodo del sistema actua como origen y como repetidor de los datos del resto de equipos. Los datos de un sensor se envian al siguiente nodo hasta alzanzar el router o gateway de salida.

Ambos protocolos usan el estándar IEEE 802.15.4 y tienen un consumo reducido.

Software de control

http://www.domoticz.com/

https://jeedom.fr/site/en/index.html

http://www.openhab.org/

https://calaos.fr/en/

https://home-assistant.io/

https://www.openmotics.com/

Centralitas

https://www.indigodomo.com/

Distribuidores

http://www.fibaro.com/en

Enlaces

X10RP http://catedratelefonica.unex.es/?page_id=4730

http://domoticaparatodos.com

http://www.slideshare.net/albersag/domtica-con-asterisk-voip2day-2013

http://www.domoticadomestica.com/modulos-ocultos-z-wave-esquemas-de-instalacion/

http://www.domoticadomestica.com/como-utilizar-dispositivos-x10-en-sistema-z-wave-con-veralite/