Protocolos usados en domótica

Protocolo	Descripción	Frecuencia	Alcance	trasmisión	Consumo	Tipo de red
Z-Wave	868MHz	30m	40 kbit/s	elevado	malla
EnOcean.	Este protocolo esta diseñado para optimizar el consumo eléctrico de los módulos domóticos, llegando algunos incluso a no necesitar de alimentación externa.	868Mhz	300m	25 kbit/s	mínimo	jerárquico
Zigbee	868/915 Mhz	entre 148-165 mW	250 kbps	malla/estrella/árbol

Referencias

https://es.wikipedia.org/wiki/EnOcean

https://es.wikipedia.org/wiki/Zigbee

http://ricveal.com/blog/z-wave/

http://ricveal.com/blog/enocean/

http://ricveal.com/blog/zigbee/