1. Temperatura y Humedad con Sensor DHT 11

Materiales

Sensor DHT11

Resistencia de 10K

Protoboard

Cables de conexión para protoboard

Cable usb para conexión con Arduino

Arduino. En mi caso he usado un arduino nano

Conexiones

Se conecta el arduino nano en el centro de la protoboard.

Sensor DHT11

Pin 1: +5V en Arduino

Pin 2: Digital 2 en Arduino

Pin 3: No se utiliza

Pin 4: Gnd en Arduino

Se utiliza una resistencia pull up de 10K entre el Pin 2 del sensor y +5V de Arduino.

Programación

Antes que nada debemos cargar la siguiente librería creada por Adafruit para el sensor de temperatura (https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library).

Nos descargamos el fichero zip de la librería y ejecutamos el programa Arduino IDE. Vamos al menú Sketch → Importar Libreria → Add Library y seleccionamos el fichero con la extensión zip que nos hemos descargado.

Copiamos el siguiente programa creado en la página Internet de las Cosas

Una vez verificado y cargado en nuestro arduino podemos ver en la salida como van apareciendo cada dos segundos los valores de temperatura y humedad.

no necesita alimentación externa ya que se puede alimentar del propio cable USB de conexión al ordenador

Referencias

https://tallerarduino.com/2012/12/24/sensor-dht11-humedad-y-temperatura-con-arduino/

http://www.internetdelascosas.cl/2014/07/08/midiendo-temperatura-y-humedad-con-arduino-y-el-sensor-dht11/

http://www.prometec.net/sensores-dht11/