XBMC en banana pi

XBMC se encuentra en distintas distribuciones:

Utilizando Android → http://forum.lemaker.org/thread-7927-1-1-.html

Mediante la distribución LeMedia → http://forum.lemaker.org/thread-15067-1-1.html

http://www.htpcguides.com/banana-pi-pro-home-media-server-installer-image/

https://blog.eldajani.net/banana-pi-arch-linux-customized-distribution/

Instalación de LeMedia

Descargamos la imagen de la distribución LeMedia desde http://www.lemaker.org/product-bananapi-resource.html. En el momento de escribir estas líneas es la v1504.

Una vez descargada, descomprimimos, insertamos la tarjeta microsd en el ordenador y desde el administrador de archivos en Ubuntu pulsamos botón derecho sobre la imagen → abrir con Escritor de imagenes de disco y procedemos a escribir la imagen en nuestra tarjeta microsd.

La versión v1504 arranca en la banana pi con la pantalla en negro, para solucionarlo seguimos los siguientes pasos (http://forum.lemaker.org/forum.php?mod=viewthread&tid=15067&extra=page%3D1&page=5)

Instalación manual de Kodi

http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=271650

Centro Multimedia

Descargamos de http://www.htpcguides.com/banana-pi-pro-home-media-server-installer-image/ la imagen. Descomprimimos, insertamos la tarjeta microsd en el ordenador y desde el administrador de archivos en Ubuntu pulsamos botón derecho sobre la imagen → abrir con Escritor de imagenes de disco .

Seleccionamos la unidad de la tarjeta microsd y grabamos la imagen.

Arrancamos la banana pi con la imagen y nos conectamos a ella por ssh

La password inicial es htpcguides

Una vez iniciada la sesión clonamos el reposisotio de git donde está HTPCGuides

si te da error de certificado al descargar el repositorio ejecutar en la consola

Ejecutamos el instalador