Transistor BJT

Los transistores BJT (bipolar junction transistor) se utilizan mucho en electrónica, entre los usos más comunes están el de amplificar una señal eléctrica o utilizarlo como un interruptor controlado eléctricamente.

En un transistor tenemos tres terminales, denominados Emisor, Colector, y Base y tres modos de funcionamiento:

Corte: El transistor se comporta como un circuito abierto entre el colector y el emisor.

Saturación: El transistor se comporta como un circuito cerrado entre el colector y el emisor. (Hay una cierta caída de tensión como si estuvieran conectados por un diodo)

Activo: La corriente entre el colector y el emisor es proporcional a la intensidad de la base

Por tanto, si usamos sólo los modos de corte y saturación tenemos un interruptor controlado por la corriente que circula por la base. Según su construcción los transistores seran del tipo PNP o NPN.

en un esquema electrónico si la flecha del transistor apunta a a la base (pincha) es del tipo PNP y si no pincha NPN
El transistor PNP (P) se pone en la parte “Positiva” del circuito. El transistor NPN (N) se pone en la parte “Negativa” del circuito

Referencias

https://www.luisllamas.es/salidas-mayor-potencia-arduino-transistor-bjt/

https://www.luisllamas.es/calculadora-de-transitor-bjt-como-interruptor/