Ejemplos de Conexión

Conectar dos fortigate por fibra oscura

En este ejemplo vamos a conectar dos fortigate en ubicaciones distintas por medio de una fibra oscura.

a todos los efectos la conexión por medio de fibra oscura es como si los conectaramos directamente con un latiguillo de red

Normalmente vamos a necesitar instalar uno o varios transceiver de un tipo especial LR (long rate) y monomodo para poder transmitir la información a larga distancia. Este tipo de trasnceiver se compran en función de los km de distancia antre los puntos de origen y terminación de la fibra oscura.

Creamos en cada fortigate un interface del tipo 802.3ad aggregate con varios puertos

Le definimos a cada uno de esos interfaces una dirección ip del mismo rango. Por ejemplo la 172.16.1.1/24 para el FW1 y la 172.16.1.2 para el FW2.

Si en el FW2 creamos varias vlans, basta con crear el el FW1 rutas que le indiquen que para llegar a esa nueva vlan deben de ir por la ip del FW2

Enlaces

https://es.scribd.com/doc/79161147/Soluccion-UTM-Fortigate-50B-Teoria

https://es.scribd.com/doc/79161373/UTM-Fortigate-50B-Practica