Conectar cluster fortigate con switch fortigates usando MCLAG

MC-LAG ó Multi-Chassis Link Aggregation Group

dos cortafuegos en HA conectados a dos fortiswitch

Conexiones

Habilitamos la configuración de los switch desde el fortigate

Creamos el interfaz de tipo agregado

Configuramos MCLAG en el switch 2

FAQ

Si tenemos problemas con alguno de los switch que se desconecta, debemos de revisar el estado de la sincronización HA entre el cluster de cortafuegos. Si hay problemas con el mismo debemos de hacer lo siguiente:

Referencias

https://help.fortinet.com/fos60hlp/60/Content/FortiOS/fortigate-managing-fortiswitch/Stacking.htm?Highlight=stacking

https://fortixpert.blogspot.com/2017/12/configuracion-fortilink-mc-lag.html

https://www.fortinetguru.com/2018/05/configuring-an-mclag-with-managed-fortiswitch-units/