Problemas migración

Ando liado con una migración de un cluster de cortafuegos que está en producción y me encuentro en la necesidad de hacer pruebas y verificaciones del nuevo cluster pero manteniendo las mismas ips que el cluster que está en producción.

De hecho el nuevo cluster contiene una migración de todas las reglas y configuraciones del cluster que va a sustituir

Para solucionar el problema y poder acceder al nuevo cluster y realizar los cambios necesarios sin interferir en el que está en producción, lo que he hechos e slos siguiente:

Conectar sólo la boca de mgmt del nuevo cluster a la red que uso para el control de los equipos

Le he asignado a la boca mgmt una ip libre de esa red

He creado una nueva vrf (virtual routing and forwardin) para el interfaz de mgmt

<sxh>config sytem interface edit mgmt set vrf 1 set ip xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.0 next end </sxh>

Defino la nueva ruta estática independiente para la interfaz de mgmt

<sxh> config router static edit 50 set dst 0.0.0.0 0.0.0.0 set gateway 1.1.1.2 set device “mgmt” next end </sxh>

Si ejecutamos <sxh> get router info routing-table all </sxh> veremos que se han creado dos tablas de rutas . La principal VRF=0 y la nueva con el nombre VRF=1

VRF sólo viene a partir de la versión de FortiOS 6.0 y por medio del CLI

Referencias

https://fortixpert.blogspot.com/2018/10/novedad-en-fortios-60-soporte-de-vrf.html