Calibrar ejes x, y z

Descargar el siguiene cubo de calibración https://www.thingiverse.com/thing:1278865/files

Imprime el cubo y mide el tamaño de las caras

e= dimensiones esperadas

m = dimensiones medidas

s = numero actual de pasos por mm

Entonces (e/m) x s = nuevo número de pasos por mm

Este nuevo valor es el que tenemos que modificar en el firmware