Perfiles básicos según el tipo de material para la Ender 3

PLA

Calidad

Altura primera capa → 0.32

Ancho línea → 0.44

Paredes → Recuento de líneas de pared → 3

PETG

ABS

Referencias

* https://all3dp.com/es/2/cura-ender-3-configuracion-cura-ajustes-perfil/ * https://www.youtube.com/watch?v=EaYuw3gC_BY