Internet de las cosas

http://www.scoop.it/t/iot-internet-de-las-cosas

Protocolos usados en IOT

Sigfox

Lora

Neul

Sigfox

Los sensores y dispositivos usan radios MSK y son relativamente baratos, ya que SigFox no cobra licencias a los fabricantes de hardware pero vende el servicio/software de acceso a dicha red.

Enlace bidireccional pero asimétrico. Pero para que funcione correctamente la densidad de la red ha de ser alta.

Sigfox usa UNB (Ultra narrowband) lo que implica que la señal tiene mejor eficacia en altas frecuencias y se comporta mejor frente al ruido.

Mayor alcance

Mayor duración de la batería

Sigfox usa DBPSK (Differential BPSK) para la subida y GFSK para la descarga.

Lora

Sus especificaciones son abiertas .

LoRa suele operar en las bandas 433 MHz, 868 MHz y 915 MHz. Según el pais, estas bandas pueden estar restringidas.En Europa se usa la banda de 868 Mhz

Su comunicación es bidireccional pero simétrica

LoRa usa CSS (Chirp spread spectrum) .

Plataformas en la nube para monitorización

https://thingspeak.com/

http://open.sen.se/

https://thethings.io/

https://www.datadoghq.com/

http://dweet.io/

https://www.freeboard.io/

https://mydevices.com/