NAS

Un NAS (network attached storage) no es más que un almacenamiento conectado a la red. Existen un gran cantidad de dispositivos como los de Synology o Qnap ya preparados para hacer dicha función. Pero nosotros vamos a hacernos uno aprovechando algún viejo hardware o alguna placa madre como la que usan los modelos más avanzados de dichas marcas.

Hardware para NAS

ASRock H370M plus + Pentium G4560 (TDP 54W)

Placas con procesador integrado

ASRock J5005 (TDP 10W) 4 SATA 3

ASRock J4105 (TDP=10W)

ASROCK J4205

ASROCK J3455M-E

ASUS N3050T - Placa Base

CPU integrado Intel Celeron de doble núcleo SoC N3050

Memoria 2 x SO-DIMM, Max. 8 GB, DDR3 1600/1066 MHz que no son ECC

2 sata III 6 Gbs

formato mini -itx

Cajas

Caja Fractal Desing Node 304

Cooler Master Elite 110

Fuente de Alimentación

Fuente pico psu. La fuente pico psu tiene mayor eficacia y menor consumo ya que funciona con corriente continua, pero por contra necesitamos un transformador de 12V como el de los portátiles

más información https://androidpc.es/picopsu-transformador-minipc-pasivo/

Software

https://www.openmediavault.org/

http://rockstor.com/

Truenas https://www.truenas.com

FreeNas

Nas4free

unRAID:

https://www.amahi.org

http://www.openfiler.com/

Openfiler

xpenlogoy

sitema de Archivos

ZFS

ZFS es un sistema de archivos que nos va a permitir crear uno o más «pools» de discos duros, y configurarlos en bandas (stripe) permitiendo varios tipos de RAID (https://es.wikipedia.org/wiki/RAID). De hecho ZFS incluye un esquema de redundancia parecido al RAID 5 que se denomina RAID Z

https://www.genbeta.com/mac/zfs-un-repaso-al-sistema-de-ficheros

https://www.redeszone.net/2016/10/01/zfs-las-caracteristicas-este-sistema-archivos-avanzado/

Referencias

https://www.ranierisdesk.com/plex-media-server-and-j3355-j4105-j5005-diy-nas-htpc/?lang=en