RDSI

Instalación del Bus Pasivo

Si se desea conectar varios equipos RDSI hasta un máximo de 100m desde el TR1 con un máximo de 10 rosetas y 8 equipos conectados simultáneamente necesitamos el siguiente material:

Cable UTP categoría 5

Conectores Rj-45

2 Resistencias de 100 ohmnios

Al realizar la instalación debemos de cuidar de que el conexionado del cable sea plano y en la última roseta (la más alejada del TR) debemos acoplar las resistencias entre los hilos 4-5 y 3-6.

Además hay que deshabilitar la resistencias que pudieran llevar los equipos conectados al Bus.