Riego

Se suele usar tubos de polietileno . Se usa una o varias líneas centrales con tubos de 25, de las que luego se van sacando ramificaciones con tubos más pequeños.

A la hora de conectar los tubos de 25 el orden de los elementos que hacen el apriete es el siguiente:

Lo primero que se mete en el tubo es la carcasa de plástico

anillo metálico

arandela

junta tórica

Referencias

http://www.tuverano.com/blog/2015/08/como-instalar-un-sistema-de-riego-automatico-por-aspersion-ii.html

http://www.tuverano.com/blog/2016/02/como-instalar-riego-por-goteo.html