Centos 7

En Centos 7 el comando ifconfig está en deshuso. Ha sido sustituido por el comando ip

Por ejemplo para ver la ip ejecutamos <sxh>ip addr </sxh> <sxh bash> [root@localhost ~]# ip addr 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN

link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever

2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000

link/ether 00:50:56:b1:f3:3d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.3.201/24 brd 172.19.3.255 scope global ens160
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::250:56ff:feb1:f33d/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever

</sxh>

Si queremos ver si un enlace está levantado <sxh>ip link</sxh> y por último si queremos ver las estadísticas de paquetes enviados o transmitidos → <sxh>ip -s link</sxh> <sxh bash> [root@localhost ~]# ip link 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT

link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00

2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT qlen 1000

link/ether 00:50:56:b1:f3:3d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

</sxh>

Cambiar la dirección IP

Tenemos dos formas:

Editando el fichero /etc/sysconfig/networks-scripts/ifcfg-eth0

Con el Network Manager TUI

Para ver los dispositivos de red que tenemos podemos ejecutar <sxh>ip a</sxh> o bien con <sxh>nmcli -p dev</sxh> <sxh bash>[root@localhost ~]# nmcli -p dev

Estado de los dispositivos

DISPOSITIVO TIPO ESTADO CONEXIÓN

ens160 ethernet conectado eth0 lo loopback sin gestión – </sxh>

Editando el fichero de configuración

<sxh>vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 </sxh>

Networ Manager TUI

desde una consola lanzamos nmtui

también podemos editar específicamente un interfaz, por ejemplo <sxh>nmtui edit eth0</sxh>