IPv6

Las direcciones ipv6 son de 128 bits. Estan formadas por 8 grupos de 4 valores en hexadecimal

Cuando en la dirección ipv6 tenemos cuatro ceros seguidos, se puede utilizar el acortador ::

Una dirección IPv6, se divide en:

Un prefijo de 8 bits (7+1, en realidad)

Un identificador global de 40 bits (que podría ser el ISP)

Un identificador de red de 16 bits

Un identificador de interfaz de 64 bits

Características:

No hay broadcast en ipv6, sólo hay unicast, anycast y multicast

No hay NAT

La conexión es extremo a extremo

No existen las máscaras, se utiliza el prefijo para indicar el número de bits de la red y subred

Representación

8 grupos en hexadecimal separados por :

No se ponen los ceros a la izquierda

dos o mas grupos consecutivos de ceros pueden sustituirse por ::

Por ejemplo: fe80:0000:0000:0000:0126:15ff:df78:024a/64. Si quitamos los ceros y los agrupamos→ fe80::126:15ff:df78:24a/64

Direcciones Reservadas

El equivalente de las redes privadas IP4 en IP6 son las unique local addresses (RFC 4193). Son direcciones no enrutables a internet.

::1/128 Dirección de loopback

::/128 Dirección no específica . Equivalente a la 0.0.0.0 del IPv4

fc00::/7, que a su vez se divide en dos redes con máscara de 8 bits: fc00::/8 y fd00::/8

ff00::/8 Multicast

ff02::1 Todos los nodos d ela red local

ff02::2 Todos los routers de la red local

La lista completa de direcciones reservadas, se puede consultar en https://www.iana.org/assignments/ipv6-address-space/ipv6-address-space.xhtml

Direcciones de enlace local

Son direcicones que se asignan automáticamente a cada interfaz de red y se utilizan para comunicarse en una red local

Usan el prefijo fe80::/10

El mecanismo más usando para asignar la dirección es EUI-64 que se basa en la MAC. Se basa en utilizar la dirección MAC y añadir FF:FE enmedio

En windows es aleatorio, pero se puede deshabilitar para usar EUI-64

Neighbor Discovery

Neighbor Discovery(NP ) Es el protocolo que se usa en IPv6 en sustitución del protocolo ARP del IPv4. Se utiliza para obtener los datos de una red, la dirección de una máquina de la red y para comprobar que no existan direcciones duplicadas.

Direcciones Globales

Equivalen a las direcciones ipv4 públicas .

Actualmente se está usando el rango 2000::/3 para las direcciones directamente enrutables

Referencias

http://www.ipv6.es/es-ES/Paginas/Index.aspx

http://www.linuxtecnico.es/2014/05/una-de-ipv6-por-favor-2-redes-privadas.html

Calculadora IP