Medir la velocidad de una red

Rendimiento teórico máximo

bits/s	Bytes/s
100Mbs	12,5MBs
1Gbs	125MBs
10Gbs	1250MBs

Los valores anteriores se obtienen dividiendo por 8 (1 bytes son 8 bits) y nos servirán como referencia para saber si tenemos algún problema en nuestra red. Ya que si por ejemplo las medidas de transferencia de un ordenador a otro son muy inferiores, indica un problema en la misma.

Las pruebas de medición hay que realizarlas intentando no tener otros equipos o procesos enviando o recibiendo datos al mismo tiempo
Comparativa de velocidades
Medio	Velocidad
X25	Desde 2400 bps a 56 Kbits/s
Línea de Teléfono normal	Desde 2400 bps hasta 64 Kb/s
RDSI	Hasta 128 Kb/s
Token Ring	4.16 Mb/s
Ethernet	10 Mb/s
Frame Relay	Hasta 45 Mb/s
Fast Ethernet	100 Mb/s
FDDI	100 Mb/s
Giga Ethernet	1000 Mb/s
ATM	Desde 1.5 Mb/s hasta 1000 Mb/s
10 Gb	10 Gb/s

iptraf

medir el rendimiento de nuestra red.

ttcp

medir el rendimiento de nuestra red.

iftop

Sirve para ver el tráfico de red que pasa por una interfaz de una manera mucho más visual y divertida que un simple netstat. Simplemente escribe, usando la interfaz de red que prefieras en vez de ppp0, el siguiente comando:

iperf

Es una pequeña utilidad http://sourceforge.net/projects/iperf que nos permite medir el ancho de banda disponible entre dos equipos de una red.

Para hacer la medición tenemos que poner un equipo como servidor y otro como cliente

Para poner un equipo como servidor

En este momento IPerf se encuentra a la “escucha” en el puerto 5001.

Para poner un equipo como cliente

Por ejemplo

si queremos utilizar una GUI para dicha utilidad tenemos xjperf http://code.google.com/p/xjperf/
Con iperf3 tenemos la opción -R para que los paquetes de medida se envien desde el equipo servidor en vez de desde el cliente