Comandos Switch PowerConnect

Spanning Tree

Para ver las características en cada puerto

VLAN

Modo ACCESS

Las tramas en un puerto en modo son untagged y sólo pueden estar asignados a una vlan (por defecto están en la VLAN 1)

Para configurar un puerto en modo acceso

Modo GENERAL

Todas las tramas deben ir tagged. Las tramas untagged que lleguen son enviadas a la vlan nativa.

Para añadir una vlan

Para quitar una vlan de un puerto

Modo TRUNK

Para configurar un puerto en modo TRUNK

Para quitar una vlan de un puerto en modo trunk