Switch HP 2848

Deshabilitar lacp

Habilitar el SSH

Deshabilitar el Telnet

Comandos varios

write memory #guarda los cambios

DHCP Relay

Prerequisitos:

Habilitar DHCP Relay en el switch (por defecto habilitado)

Habilitar IP routing en el switch

Especificar una o más direcciones IP helper para cada vlan que envie peticiones al DHCP

Comprueba que hay una ruta de vuelta habilitada desde el servidor DHCP al switch.

Asegurate de que el servidor de DHCP está habilitado y es accesible

Para habilitar el DHCP

Para deshabilitarlo

Ejemplo de configuración de ip helper-address para la vlan 10 <code> ProCurve# configure ProCurve(config)# vlan 10 ip helper-address 192.168.2.100 <code>

Backup / Restore

http://www.jay-miah.co.uk/hp-procurve-backup-and-restore-a-configuration/

Referencias

http://www.hp.com/rnd/support/config_examples/5300xl_dhcp_relay.pdf