Switch Juniper

La primera vez que te conectas a un switch juniper usuario: root password:ninguna. Al validarnos entramos en una shell de linux.

Si aparece “Amnesiac” al conectarnos al equipo, significa que tiene la configuración de fábrica

En Juniper tenemos 3 modos de consola de comandos:

Shell mode: %

Operational mode: >

Configuration mode: #

Una vez que estamos en la shell de linux para entrar en modo operación ejecutamos el comando: CLI.

Para entrar en modo configuración desde el modo operación ejecutamos configure, para salir quit

General

Nomenclatura de los interfaces

x/y/z

x → indicador de switch y → indicador de módulo z→ número de puerto

Las interfaz lógicas se diferencias de las físicas porque van después del punto. Ejemplo: Física ge-0/0/1 Lógica ge-0/0/1.0

Cambiar la contraseña de root desde la interfaz web

Entramos en la interfaz web y vamos a la pestaña Configure . En la barra de menú de la izquierda System Identity . Editamos y ponemos la nueva contraseña del root

El resto de usuarios se cambia en el menú de User Management

Comandos útiles

Cambiar el shell e Iniciar como root

Crear un usuario

Montar el usb

Para montar el puerto usb que trae el equipo

Show

Se usa para ver la configuración

Opciones:

N →todo

S →graba a fichero

con espacio se avanza y con b vamos hacia atras

Para ver los mensajes de log desde el modo operación ejecutamos

show interfaces | mach xxxxxx busca coincidencias show interfaces | find xxxxxx busca información

ver los interfaces con lacp

Set Ethernet device-count 10 show interfaces terse | match ae

lldp

Para obtener la información de los enlaces y los dispositivos que se ven a través de lldp

Comparar cambios

run

run permite ejecutar comandos del modo operación desde el modo de configuración

Ruta por defecto

Si queremos borrar la ruta por defecto en vez de poner set ponemos delete

Las rutas estáticas pueden ser, reenunciadas por otros protocolos de enrutamiento para ser seleccionadas por defecto. En caso de no querer que esto ocurra, sobre todo en ambientes de producción, hay que establecer la ruta con la opción no-readvertise

Enlaces

http://www.juniper.net/documentation/en_US/junos14.1/topics/topic-map/policy-static-route-control.html

Guardar los cambios

para guardar los cambios después de aplicar los cambios nos asale un aviso para confirmar y así nos aseguramos de no perder el control ya que en caso de no confirmar vuelve a antes del cambio

http://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=KB14501&cat=EX8216_1 Link Aggregation

Desde la línea de comandos siponemos una ip sin especificar la máscara, por defecto le pone máscara 32

Configurar rangos de interfaces

Los interfaces se pueden agrupar como un rango de interfaces o usando un número de rango debajo de la definición de interface-range

Para especificar un rango de interfaces

Ejemplos para especificar un rango

member-range ge-0/0/0 to ge-0/0/24;

member ge-0/0/[1,3,5,7];

member ge-1/0/[1-12];

Más información → http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos14.2/topics/task/configuration/interface-ranges.html

Añadir LAG

Forwarding DHCP

En este ejemplo tenemos un servidor DHCP Global, pero para la vlan 4 definimos otro distinto

Configurar el interfaz virtual de management

Configurar la dirección ip del interfaz vme

Ruta por defecto para poder llegar al vme desde otras redes

In band management

Añadimos una vlan como de management y le definimos una ip a esa vlan

la ip debe de estar en otro rango distinto al de out of band

Reiniciar Webmanagement

Si no podemos conectarnos vía web al switch, nos conectamos por consola y ejecutamos el siguiente comando:

Liberar espacio

Buscar MAC asociada a una ip

Enlaces

http://www.the-evangelist.info/category/juniper/

Libros

http://www.juniper.net/us/en/training/jnbooks/day-one/

Curso Junos

https://learningportal.juniper.net/juniper/user_activity_info.aspx?id=3310

https://learningportal.juniper.net/juniper/user_fasttrack_home.aspx

Vlan

http://knol.google.com/k/juniper-hacks/configuring-ex-switches-for-vlans-and/1xqkuq3r2h459/36#

Conectar y configurar un switch juniper EX

http://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=KB10985&cat=JUNOS_EX&actp=LIST

Configurar la ip de management

http://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=KB10880&cat=JUNOS_EX&actp=LIST

Administración in-band

http://www.philipreichenberger.com/post/3497712934/juniper-in-band-management http://forums.juniper.net/t5/Ethernet-Switching/In-Band-Management/td-p/63887

Routing inter VLAN

http://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=KB11000

Resumen interfaces en JUNOS

http://knol.google.com/k/juniper-hacks/junos-interfaces/1xqkuq3r2h459/37#

Configurar un Switch Series EX

http://knol.google.com/k/junos-configuration-manipulation#

VLAN

http://knol.google.com/k/juniper-hacks/configuring-ex-switches-for-vlans-and/1xqkuq3r2h459/36#

Referencias

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos14.2/topics/task/installation/ex-series-software-installing-single-routing-engine-cli.html

https://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos16.1/topics/task/troubleshooting/routing-matrix-tx-matrix-plus-upgrade-error-free-disk-space-insufficient-solutions.html