Instalación de un switch Juniper

https://www.juniper.net/documentation/es/release-independent/junos/topics/task/configuration/ex-series-initial-configuration-setting-up-j-web.html

La forma más sencilla es lanzar el modo ezsetup desde el display el switch . Los pasos a seguir son

Si es un switch ex-4200 Conectamos un portátil a la boca ge 0/0/0 . si es un ex-4300 en la boca mgmt

El portátil debe de estar configurado para que obtenga una ip por DHCP

nos conectamos con un navegador a la ip 192.168.1.1

usuario root sin clave

Cargar una configuración existente

Nos conectamos por terminal al switch. Tenemos abierto el fichero de texto con la configuración a copiar

Crear vlans

Crear un rango y asignar dos vlan