Puerto Híbrido

Un puerto híbrido sería aquel que está en modo acceso y que por tanto por defecto está en una vlan en modo untagged, pero que a su vez permite llevar otras vlan tagged. El típico ejemplo sería cuando sólo tenemos un pto de red que conectamos al teléfono y de este a su vez lo conectamos al ordenador. En este ejemplo podríamos decirle que ese punto de red llevara untagged la vlan del ordenador y tagged la del teléfono o viceversa, consiguiendo que cada equipo este separado en redes distintas.

En juniper hay dos formas de hacer esto, una se hace poniendo el puerto en modo tagged-acess y la otra si el teléfono soporta LLDP-MED y configuramos el puerto con la vlan de datos y la de voz

el comando port-mode no está soportado en los firmwares con ELS , en dichos casos habría que mirar el comando interface-mode
Dicho modo no aparece en la interfaz web, por lo que el cambio habría que hacerlo por medio del CLI o mediante el editor CLI de la interfaz web.

Veamos por ejemplo el caso de un puerto donde tenemos conectado un teléfono al único punto de red disponible y una impresora conectada al puerto pc del teléfono.

Como se observa definimos una vlan que va a ir etiquetada (tagged ) vlvoz y otra vlimp que va a ir sin etiquetar (untagged)

referencias

https://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos13.3/topics/reference/configuration-statement/port-mode-interfaces-qfx-series.html

https://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos15.1/topics/example/802-1x-pnac-voip-no-lldp-med-ex-series-configuring.html