Switch Dell Powerconnect

Configuración del switch powerconnect 6248

Mediante navegador

Configurar el nombre del sistema

configurar System Location

Configuar zona horaria:Hours-offset:0, Minutes-offset:0, Zone:es

Summer Time configuration

summertime:enable

recurring:si

location:EU

SNTP

SNTP Client:Enable

Poll Interval: 1024

Receive Broadcast Servers Update: disable

Receive Unicast Servers Update: enable

SNTP Authentication: Disable

SNTP Server: <ip servidor ntp>

Spanning Tree

Global Settings

STP Operation Mode : Enable

BPDU Flooding : Rapid STP

Port Fast

Port Fast BPDU Filter

Loop Guard

BPDU Protection

Priority : si es el root bridge poner un valor menor que 32768

Configuración por consola

Restablecer configuración predeterminada

Por el puerto serie nos conectamos a la consola

Configuración inicial

Configurar reloj

Crear usuario

El level 15 le da los máximos permisos

Borrar el usuario

Poner contraseña a la consola

Poner contraseña al acceso por Telnet

Contraseña inicial de accesoo por http

Contraseña inicial de acceso por https

Generar el certificado

Una vez generado el certificado podemos habilitar el acceso seguro por ssh y por https

Habilitar SSH

Por defecto el servicio SSH está deshabilitado y sólo podemos acceder por Telnet y por web. Para habilitar el servicio SSH tenemos que ejecutar los siguientes comandos desde una conexión por Telnet o desde consola

Deshabilitar el Telnet

Habilitar HTTPS

Una vez creadas la claves rsa y dsa habilitamos el servidor https

después ya podemos deshabilitar el servidor http sin autentificar

Cambiar contraseña del administrador

.

Guardar los cambios de la configuración

Para ver la configuración

Link Aggregation

Los enlaces tipo lag o lacp conectan varios puertos como si fueran uno sólo. Se usan para aumentar el ancho de banda y para tener redundancia de enlaces.

Básicamente es lo mismo LAG que LACP, pero es preferible usar lacp ya que estos enlaces negocian entre si para evitar que se produzcan loops y responden más rápido y mejor ante la caida de uno de los enlaces del agregado.

Configurar LAG

Configurar LACP

El número del channel-group puede ser cualquiera entre 1 y el máximo depende del modelo

Otros parámetros

DHCP snooping es una funcionalidad de seguridad disponible en los switches.

Su principal cometido es prevenir que un servidor dhcp no autorizado entre en nuestra red.

Portfast sólo debe ser configurado en los puertos donde se conectan las PCs, Servidores con una sola tarjeta de red, teléfonos IP o routers. No se debe de configurar un puerto que este conectado un Switch, un bridge o un Hub.

Portfast está desactivado por defecto en los puertos del switch. Para habilitarlo debemos estar en la configuracion de puerto y realizarlo de la siguiente manera.

VLAN

http://support.dell.com/support/edocs/network/5p788/sp/ug/pc5224cf.htm#1099253

Diferencias entre modo access, general o trunk

Crear las vlans

Ver las vlans

Añadir un puerto a la vlan

“GVRP enable” sets the port to dynamically register and de-register VLAN membership information with the MAC networking switches attached to the same segment:

Modo General o modo Trunk

En modo Trunk todo el tráfico es trasmitido con su etiqueta de vlan en las vlans seleccionadas. Todo el tráfico debe ser tageado en dichas vlans o es descartado. El modo General es más flexible ya que un puerto en dicho modo puede trasmitir paquetes tagged o untagged en las vlans seleccionadas. El tráfico entrante también puede estar tagged o untagged. El PVID establece la vlan de donde vienen los paquetes untagged.

Poner varios puerto en modo trunk

Configurar el swich para soportar puertos tagged y untagged

pvid indica la vlan por defecto para ese puerto

añadir varios interfaces a una vlan

VLAN nativas en modo trunk

Los switch 62xx no soportan vlan nativas en el modo truck. Para solucionarlo hay que usar el modo general de la siguiente manera

Vlan Voz

www.dell.com/.../pwcnt_voice_VLAN_support.pdf

http://en.community.dell.com/techcenter/networking/w/wiki/configuring-dell-powerconnect-55xx-series-switch-voice-vlan.aspx

DHCP

Para redireccionar las peticiones al servidor de DHCP desde una vlan necesitamos definir por cada vlan a reeenviar la dirección del servidor dhcp ocn ip-helper Ejemplo para redireccionarlo a dos servidores DHCP :

Además también hace falta definir un ‘dhcp l2relay’ en todos los interfaces asignaos a esa vlan que necesiten dhcp

Ejemplo

DHCP snooping es una funcionalidad de seguridad disponible en los switches.

Su principal cometido es prevenir que un servidor dhcp no autorizado entre en nuestra red.

Portfast sólo debe ser configurado en los puertos donde se conectan las PCs, Servidores con una sola tarjeta de red, teléfonos IP o routers. No se debe de configurar un puerto que este conectado un Switch, un bridge o un Hub.

Portfast está desactivado por defecto en los puertos del switch. Para habilitarlo debemos estar en la configuracion de puerto y realizarlo de la siguiente manera.

IGMP

Haibilitar IGMP snooping

Recuperar Swtich PowerConnect 6248

http://www.perfectcloud.org/fix-it/dell-powerconnect-6224-there-was-an-error-during-decompression-resetting-the-switch/

https://vnetwise.wordpress.com/2012/05/13/recovering-a-dell-powerconnect-6248-from-bad-flash/

FAQ

Si no te deja salvar la configuración (upload file ) mediante http dando un error del tipo 404. Entonces elegir otro método tftf por ejemplo darle aplicar →dara error por no tener un servidor de tftp y entonces volver a elegir http para descargarlo.

Referencia

http://en.community.dell.com/techcenter/networking/w/wiki/2580.networking-whitepapers.aspx

http://en.community.dell.com/techcenter/networking/w/wiki/2581.sample-network-configuration-guides.aspx

http://en.community.dell.com/forums/t/19261832.aspx

http://wiki.xdroop.com/space/Dell/Power+Connect/Time+Configuration

http://en.community.dell.com/support-forums/network-switches/f/866/t/19334128.aspx

http://community.spiceworks.com/education/projects/Configuring_A_Dell_PowerConnect_6248

http://en.community.dell.com/techcenter/networking/w/wiki/2585.creating-vlans-on-a-dell-powerconnect-8024.aspx