Teeam/Bounding

http://support.dell.com/support/edocs/network/BroadCom/R125875/en/teaming.htm

Tipos

SLB

Smart Load Balancing . en este tipo de teeam se suministra detección automática de fallos y conmutación por error automática. En este tipo de teeam no necesita ninguna configuración en el switch.

Se recomienda de todas maneras deshabilitar en el swtich el STP spanning tree Protocol, en los puertos donde este conectado el teeam, salvo si la tarjeta del equipo dispone de mecanismo de detección como el Livelink de Broadcom

Link Agregation 802.3ad

Este modo es conforme a las especificaciones del AIEEE 802.3ad (LACP)

Generic Trunking

Es muy similar al LACP pero más light