Tipos de Conexiones

Líneas punto a punto o líneas dedicadas

Estas líneas eliminan los problemas de conexión/desconexión de llamada y aportan mayor privacidad y seguridad . Suelen ser conexiones síncronas y que se contratan en función de un ancho de banda determinado.

Circuitos conmutados

sólo se establece comunicación entre el emisor y el receptor durante el tiempo que dura la transmisión. Las sucesivas conexiones pueden, o no, utilizar la misma ruta u otra diferente.

== Paquetes conmutados ==: es un método de conmutación donde los dispositivos comparten un único enlace para transportar paquetes desde un origen hacia un destino a través de una red portadora.