Cifrado

DES → 56bits . Es la más antigua . No usar

3DES →112 bits (en vez de los 168 bits del 3×56 )

AES →128,192,256

Protocolos de Cifrado

ipsec.

SSL. Nivel 4 OSI

TLS

SSH Combina protocolo de cifrado con una interfaz de línea de comandos

IPSEC

Nivel 3 OSI. Posee dos subprotocolos AH y ESP.

AH encabezado de autenticación

ESP carga de seguridad de encapsulación

AH se encarga de

integridad del mensaje

función antirepetición

autenticación

AH no soporta NAT

ESP se encarga de

integridad del mensaje

función antirepetición

autenticación

cifrado del contenido

ESP si soporta NAT mediante NAT-T (NAT Transversal )