Netbotz Appliance

Para conectarse a la consola remota necesitamos el cable USB e instalar los drivers necesarios desde http:///www.ftdichip.com.

Iniciamos desde el Hyperterminal (desde el putty aparecen símbolos raros. Habrá que probar con distintas emulaciones del terminal) con los siguientes parámetros Bits por segundo:38400 Bits de Datos:8 Paridad: n bits parada :1 Control de flujo: none

Actualizar

Bajamos la nueva versión a instalar y ejecutamos el cliente de tftp que incluye

Nos conectamos al appliance y nos validamos como root (después de un reset hay que pulsar enter antes de 10 sg)

Le indicamos al appliance donde está el servidor de tftp

verificamos los parámetros

En caso de tener que cambiar algún parámetro de la configuración de red podemos cambiarlos con los siguientes comandos:

Para actualizar el firmware ejecutar

Una vez que el equipo se reincia volvemos a validarnos y ejecutamos una de los siguientes comandos: