Encerar mueble

Lijar

quitar restos con trapo húmedo

con una brocha gruesa dar la cera y con la yuda de una pistola de calor repartir bien la cera en el sentido de la beta

Dejar secar

Una vez seca pulir con un trapo de algodón

Referencias

eltallerdeloantiguo.com