Instalación de Friso

La instalación del friso puede hacerse a media altura, lo normal sería a 1,2m o bien a la altura total de cuarto

Materiales

Rastreles 32×13 o 40×13

aislante

friso

Instalación

Los rastreles en vertical en cada extremo del perímetro. Cada rastrel se fijan mediante tornillos con una distancia de 50cm entre tornillos. Se usan normalmente taco y tornillo de 6.

Los rastreles se distancian unos de otros unos 60 cm

los rastreles se dejan con un hueco de unos 20 o 30 cm para la circulación del aire

Si el friso lo ponemos en vertical , el rastrel va en horizontal . Si lo ponemos en horizontal el rastrel va en vertical