Lijado faros

Para lijar los faros de plástico que traen los nuevos vehículos necesitamos los siguientes materiales:

taladro

cinta carrocero

soporte circular de lijas para taladro

lija circular de grano 350 o 500

esponja circular para taladro

crema limpiadora vitrocerámicas

pulverizador de agua

Las lijas de distinto grano, el soporte para el taladro y la esponja para el taladro viene en un kit que se vende en grandes superficies.

El proceso sería el siguiente:

Tapamos con la cinta de carrocero la chapa alrededor de los faros.

Ponemos el papel de lija en el soporte del taladro y seleccionamos una velocidad baja en el mismo.

Procedemos a lijar el faro a baja velocidad

Cambiamos la lija por la esponja de abrillantar y añadimos un poco del líquido limpiador de vitrocerámicas en la misma.

Pasamos la esponja por toda la superficie y si se seca volvemos a aplicar un poco de líquido limpiador y volvemos a abrillantar el faro

Pulverizamos agua sobre el faro para comprobar si hace falta seguir abrillantando