Filtros para agua

Filtro de sedimentos disponible en 5 micras-20 micras, cartucho en bobina fabricado en 100% polipropileno para eliminar la tierra, barro y sólidos en suspensión

Filtro de carbón activo, permite eliminar el mal olor y sabor del agua, bloquear contaminantes, pesticidas e insecticidas y sólidos de hasta 10 micras.

Filtro carbón granulado, para eliminar el mal olor y sabor contenidos en el agua de uso doméstico, conservando sus propiedades naturales (minerales, pH, etc).

Filtro polifosfatos, evita la formación de cal en tuberías y electrodomésticos.

Filtro silicofosfatos azul traslúcido, evita la formación de cal y protege las tuberías contra la corrosión.

La colocación de los filtros sería: sedimentos ————> carbón ————→polifosfatos