Trucos para Vmware

Recrear la Service Console desde la línea de comandos

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1000266

Configurar la red desde la consola

http://chall32.blogspot.com/2011/05/esx-command-line-networking.html
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1000258

Reiniciar red

Servicios

Si quieres ver los servicios corriendo

Rutas

para ver la rutas

para cambiar el gateway

Si te da un error de que no hay ningún interfaz en dicha red hay que modificar el fichero /etc/sysconfig/networks y reiniciar el servicio

Parar o iniciar MV desde consola

Parar Reiniciar

Modificar la ip de la Service Console

Entramos en la consola del ESX presionando ALT+F1

Ejecutamos

reiniciamos el servicio

Tarjetas de red disponibles

Enlazar una tarjeta a otro vswitch

Para crear nuevos certificados

Para crear certificados nuevos para cuando le cambiamos el nombre dns a la máquina

Copiar una MV a otra máquina

Para hacer esto necesitamos copiar en la máquina ESX las siguientes herramientas: dd y netcat en la otra máquina destino previamente debemos tener el netcat a la escucha para ello ponemos

Otra forma de hacer esto mismo es iniciando la conexión desde la máquina que este detras del cortafuegos máquina que tienen los datos a exportar

La otra máquina que recibe los datos y que al estar detras de un cortafuegos inicia la conexión

Aumentar el tamaño del disco

en xfs para redimensionar el tamaño del disco xfs-growfs /pto de montaje

en ext3 para redimensionar resize2fs

mkinitrd -m nombre del módulo a cargar

equipo que recibe

dump es más rápido que tar ya que no copia los espacios vacios

(cola de comandos de acceso a disco)

0 cola desactivada

1 no hay soporte

n hay cola (n es un número)

IDE sin cola
SATA1 →no
SATA 2 →si
SCSI →si

Medir la velocidad

para optimizar a veces hay que montar con noatime

Medir el rendimiento de los discos

Usar un disco USB desde consola

Para poder copiar/mover un fichero desde un pendrive al ESX 4.1 tenemos que seguir estos pasos:

Nos conectamos por ssh al servidor ESX

paramos el servicio usbarbitrator

El esx lo monta en /vmfs/volumes/NO\ NAME/

Sólo en el caso de unidades formateadas como FAT/FAT16

Una vez copiado el fichero volvemos a arrancar el servicio usbarbitrator

Formatear disco USB

Si tenemos un pendrive con NTFS o FAT32 lo podemos formatear desde el propio ESX siguiendo los pasos de http://www.vsysad.com/2012/12/mounting-a-usb-drive-on-esxesxi-4-1/

Una vez formateado podemos usarlo http://www.vsysad.com/2012/12/mounting-a-usb-drive-on-esxesxi-4-1/