Codecs

alaw para Europa y resto de paises que no utilizan el ulaw

ulaw igual que el alaw pero para Estados Unidos y Japón

el códec G.722, un códec con ancho espectro de frecuencia(wideband) que ofrece más calidad, enviando más información con el mismo ancho de banda que el códec ‘alaw’.