DHCP

Para habilitar el reenvio del DHCP debemos de habilitar en el cortafuegos los puertos 67 (bootps) y 68 (bootpc).

Cambiar máscara Ámbito

Si tenemos un ámbito definido en el dhcp y queremos cambiarle la máscara no nos va a dejar ya que el campo aparece bloqueado. Para poder cambiar las máscara tenemos que hacer lo siguiente.

Hacemos una copia de seguridad

Editamos el fichero.txt y modificamos la máscara del ámbito

Borramos el ámbito del servidor DHCP

Importamos el fichero.txt modificado al servidor.

En teoría debería de hacerse con pero en mi caso me daba un error de solicitud no compatible y para poder importar el fichero ejecuté

Filtrado DHCP

http://blogs.technet.com/b/teamdhcp/archive/2007/10/03/dhcp-server-callout-dll-for-mac-address-based-filtering.aspx

http://maresp85.blogspot.com/2009/11/como-filtrar-direcciones-mac-en-el-dhcp.html