XBMC en banana pi

XBMC se encuentra en distintas distribuciones:

Utilizando Android → http://forum.lemaker.org/thread-7927-1-1-.html

Mediante la distribución LeMedia → http://forum.lemaker.org/thread-15067-1-1.html

http://www.htpcguides.com/banana-pi-pro-home-media-server-installer-image/

https://blog.eldajani.net/banana-pi-arch-linux-customized-distribution/

Instalación de LeMedia

Descargamos la imagen de la distribución LeMedia desde http://www.lemaker.org/product-bananapi-resource.html. En el momento de escribir estas líneas es la v1504.

Una vez descargada, descomprimimos, insertamos la tarjeta microsd en el ordenador y desde el administrador de archivos en Ubuntu pulsamos botón derecho sobre la imagen → abrir con Escritor de imagenes de disco y procedemos a escribir la imagen en nuestra tarjeta microsd.

La versión v1504 arranca en la banana pi con la pantalla en negro, para solucionarlo seguimos los siguientes pasos (http://forum.lemaker.org/forum.php?mod=viewthread&tid=15067&extra=page%3D1&page=5) mv /media/<username>/468E-F5FA/script.bin /media/<username>/468E-F5FA/script.bin.bak cp /media/<username>/cbdf4c38-140b-4d13-ae24-b4bfeeae1b36/allwinner/bpi-settings/fex/banana_pi_0lcd.bin /media/<username>/468E-F5FA/script.bin

Instalación manual de Kodi

http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=271650

Centro Multimedia

Descargamos de http://www.htpcguides.com/banana-pi-pro-home-media-server-installer-image/ la imagen. Descomprimimos, insertamos la tarjeta microsd en el ordenador y desde el administrador de archivos en Ubuntu pulsamos botón derecho sobre la imagen → abrir con Escritor de imagenes de disco .

Seleccionamos la unidad de la tarjeta microsd y grabamos la imagen.

Arrancamos la banana pi con la imagen y nos conectamos a ella por ssh

ssh root@192.168.1.100

La password inicial es htpcguides

Una vez iniciada la sesión clonamos el reposisotio de git donde está HTPCGuides

sudo git clone https://github.com/blindpet/MediaServerInstaller /root/HTPCGuides

si te da error de certificado al descargar el repositorio ejecutar en la consola git config --global http.sslverify false

Ejecutamos el instalador

cd /root/HTPCGuides
sudo bash install.sh