Tunel GRE entre dos cortafuegos Fortinet

GRE (Generic Routing Encapsulation)es un protocolo para el establecimiento de túneles entre sitios .https://es.wikipedia.org/wiki/GRE Basicamente con un tunel GRE encapsulamos cualquier trafico y lo enviamos al gateway remoto. Un tunel GRE puede usarse con o sin encriptación ipsec.

CE → Router del cliente. en nuestro caso los fortigate (Customer Edge Router )

PE → Router del proveedor de la conexión (Provider Edge Router)