Imprimir en 3D

Nos ha dado un aire y no hemos comprado nuestra primera impresora en 3D. La hemos montado, ajustado y ¿ahora que hacemos? ,¿que imprimo?, ¿Como se hace ?.

En resumen los pasos serían los siguientes:

Hacer o descargar algún diseño de alguna página. Obtendremos un fichero STL

Elegir el tipo de filamento que vamos a usar, en función de la pieza y de sus características

Pasarle el fichero que acabamos de descargar para pasarlo a GCODE que es el que entiende la impresora. Para ello debemos de instalar un programa como CURA para poder convertirlo en función de nuestra impresora y el tipo de filamento .

Pasar el fichero gcode a la tarjeta SD, e introducir la tarjeta en la impresora

Nivelar la cama caliente.

Precalentar el extrusor y la cama en función del tipo de filamento

Imprimir

Tipos de Filamentos

https://all3dp.com/es/1/filamento-3d-filamento-impresora-3d/

https://all3dp.com/es/filamento-abs-filamento-pla-comparacion-impresion-3d/

Bibliotecas de piezas para imprimir

https://all3dp.com/printables/

https://all3dp.com/1/free-stl-files-3d-printer-models-3d-print-files-stl-download/

https://cults3d.com/

https://descubrearduino.com/imprimir-3d-navidad/

https://www.thingiverse.com/

https://pinshape.com/

https://www.myminifactory.com

https://hackaday.io/submissions/repairs-you-can-print-contest/list

Tamaño boquilla/nozzle

Aquí el tamaño si importa, emplear una boquilla de menor diámetro implica mayor detalle y un tiempo mayor de impresión. Con boquillas de tamaños mayores podemos imprimir más rápido pero con menor detalle.

boquilla pequeña

Ventajas: Ideal para piezas o figuras con gran detalle. Una boquilla por ejemplo de 0,25 es mejor que la de 0,4 para imprimir texto, joyería y logos

Desventajas: Mayor tiempo de impresión, hay mayor riesgo de atascos, y menor gama de filamentos con los que imprimir, ya que no podemos usar filamentos grumosos como el de madera

boquilla grade

Ventajas :Menor tiempo, piezas más resistentes, menor posibilidad de atasco. Ideal para piezas que no tengan gran detalle

Desventajas: Menor detalle, más difíciles de retirar, mayor consumo de filamento.

https://www.youtube.com/watch?v=XvSNQ7rVDio

https://trimaker.com/ventajas-de-usar-distintos-tamanos-de-boquilla/

Referencias

https://bricolabs.cc/wiki/guias/impresion3d_reparar_piezas_rotas

https://www.luisllamas.es/guia-basica-impresion-3d/

https://www.instructables.com/id/Imprime-Tus-Fotos-Con-Impresi%C3%B3n-3D/

https://www.zonamaker.com/impresion-3d/software-imp3d/manual-de-cura

http://wiki.ikaslab.org/index.php/Impresi%C3%B3n_3D_paso_a_paso