Configurar Router Mikrotik

Conexión inicial

Conectamos la boca Eth 1 del mikrotik a la misma red a la que estemos conectados . La boca 1 tiene un cliente de DHCP y cogerá una ip automáticamente.

Usando el programa Winbox previamente descargado de la página de Mikrotik, nos conectamos o bien por ip o usando la MAC mediante la pestaña Neightbords para configurarlo

usuario: admin
password : no tiene

Cambiar la contraseña del usuario admin

por defecto el usuario admin viene sin contraseña, por lo que debemos asignarle una contraseña:

Vamos a system/users

Actualizar Firmware

Desde la página de Mikrotik nos bajamos la última versión estable del firmware de nuestro router

Abrimos una conexión con nuestro router, pulsamos en la pestaña Files y arrastramos el fichero con la actualización a dicha ventana

Reiniciamos el router para que instale la versión del firmware que hemos copiado

Sincronizar hora

se cambia la zona horaria a Atlantic/Canary. Vamos a System/Clock

Activamos el cliente de ntp del router en → system/sntp client

Cambiamos el identificador del router

Vamos a → System/Identity

Creamos un Bridge

En el menú /BRIDGE vamos a crear dos bridges, uno para aplicar la configuración a los puerto eth1 al eth5, el otro lo llamamos loopback pero no tiene asociado ningún interfaz

Configuración del DHCP

Paso 1

Se crea un DHCP Pool → IP/pool

Paso 2

Se crea un DHCP Server

Paso 3

Le asignamos al bridge la ip 1 para que actúe como gateway → /IP/Address

Paso 4

Creamos reglas de filtrado → IP/Firewall/Filter Rules

Como mínimo

Paso 5

Configuramos el NAT → IP/Firewall/Nat

Referencias

https://soporte.syscom.mx/es/articles/2381987-mikrotik-configuracion-modem-lte